区政府网站安全生产专栏：2020年第3期

标题：【应急微课堂】复工复产后请注意消防安全！

仓库火灾影响大、损失大、扑救难度大，极易造成群死群伤。

防范仓库火灾要提高安全意识，多检查、多演练，防患未然！

一、仓库火灾易发的原因

1.可燃物多，火灾危害性大

目前，大型仓库中各种物资集中堆放现象比较常见，如日用百货、纺织化纤制品、橡胶制品、塑料制品等，大部分混存在一个库内。堆放的物资数量多，密度大，可燃物种类多，火灾危险性大。

2.耐火等级低、火势蔓延快

有些用旧房改造的大型仓库耐火等级低，建筑空间大，储存物资多，火灾时燃烧猛、蔓延快，再加上原先并没有按照仓储用途来设计，租用后为了方便储存货物，租用单位往往擅自改装、搭建，进一步降低了仓库的耐火等级。尤其是一些随意搭建的钢结构屋架的简易仓库，发生火灾时还会因大火烧烤降低钢结构强度，导致仓库倒塌。

3.建筑形式多样、扑救困难

地下仓库因其通风不畅，一旦发生火灾，疏散救人、扑灭火灾都很困难；设置在楼上的仓库，因火场烈焰烘烤，灭火水流积聚，容易造成建筑物坍塌；而集中存放物资的仓库群，因其存放空间较大，防火间距较小，物资存放密集，发生火灾后扑救也比较困难。

4.仓库管理人员少，火灾发现晚

一般来说，白天上班时间人员较多，发生火灾后容易发现，而下班后人员较少，仓库中一般只有值班人员值班。有的仓库甚至没有值班人员，一旦发生火灾，不易被发现。

二、 复工复产后的消防安全隐患

1.使用酒精或“84”消毒液时，没有掌握正确的使用方法，由此可能引发火灾爆炸。

2.部分单位因防疫需要采用弹性工作制，导致安全管理力量削弱、消防培训也没落实到位。因怕人员密切接触，取消会议，工作沟通交流不到位，导致管理不到位。

3.疫情影响企业效益，有些企业削减消防投入，同时又想赶上工期，超强度生产经营，极易导致火灾。

4.由于疫情休假时间过长，返岗后未进行返岗教育，又将管理重心放在疫情防控上，导致消防安全意识淡薄。

5.部分单位采用半封闭式管理，对消防安全通道进行临时封闭，给人员疏散、消防救援带来风险。

三、如何有效预防火灾

1.确定防火安全责任人

仓库应确定一名为防火安全负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，组织学习消防法规等，对职工进行消防宣传、业务培训，提高职工的安全素质，定期开展防火检查，消除火灾隐患。在疫情期间不方便面对面沟通的，要及时在线上开展消防安全学习，不能放松。

2.定期检查消防器材

灭火器等消防器材要保证压力在正常范围内，且日常记得维修保养，保证其完整有效。

3.留有消防通道

仓库内物资按规划区域整齐排列，每个区域必须留有消防通道，任何物资不能占用消防通道，同时也不能遮挡住该区域消防栓。在实行封闭管理时也务必注意不要以砌墙或堆放难以搬动的重物的方式来封堵，可以采用拉警戒线或派专人管理封闭点。

4.掌握正确消毒方式

在使用酒精和“84”消毒液时，要开窗通风，不能靠近明火和热源，使用后及时加盖放在干燥阴凉处存放。

5.仓库严禁使用明火和吸烟

在仓库内张贴严禁使用明火和严禁吸烟的标志。且不准私拉电线、违规用电、违规使用大规律电器。

6.下班做好安全检查

下班时要先做好安全检查，关闭相应门窗及电源，并严格检查是否存在其他火灾隐患。如有需要，还应该配有值班人员夜间巡逻，尽早发现隐患。