
附件**3：**


晟泽嘉园项目户型图

**A户型（三居室）：**约89平方米，32户，位于2#楼一单元、二单元。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.8米，高约1.7米；主卧室窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台门洞口宽约2.2米，阳台门洞口高约2.2米；次卧室窗洞口宽约1.2米，高约1.4米或1.7m；厨房窗洞口宽约0.75米，高约1.4米；卫生间窗洞口（如有）宽约0.6米，高约1.4米，仅端单元卫生间设有外窗。


**A户型大样：**

**B户型（三居室）：**约89平方米，34户，位于3#楼一单元、二单元。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.8米，高约1.7米；主卧室窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台门洞口宽约2.2米，阳台门洞口高约2.2米；次卧室窗洞口宽约1.2米，高约1.4米；厨房窗洞口宽约0.75米，高约1.4米；卫生间窗洞口宽约0.6米，高约1.4米。

**B户型大样：**


****

**C户型（三居室）：**约89平方米，36户，位于3#楼一单元、二单元。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.8米，高约1.7米；主卧窗洞口宽约1.5米，高约1.7米；次卧室一窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台洞口宽约1.6米，高约2.2米；次卧室二窗洞口宽约1.2米，高约1.4米；厨房窗洞口宽约0.75米，高约1.4米；卫生间为暗卫。

**C户型大样：**


**D户型（三居室）：**约88平方米，106户，位于5#楼、6#楼。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.4米，高约1.7米；主卧室内窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台洞口宽约2.2米，高约2.2米；次卧室一窗洞口宽约0.9米，高约1.4米；次卧室二窗洞口宽约0.9米，高约1.4米；厨房窗洞口宽约0.75米，高约1.4米；卫生间窗洞口宽约0.6米，高约1.4米。

**D户型大样：**

****


**E户型（两居室）：**约80平方米，108户，位于5#楼、6#楼。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.8米，高约1.7米，阳台洞口宽约2.5米，高约2.2米；主卧室窗洞口宽约1.5米，高约1.7米；次卧室窗洞口宽约1.2米，高约1.4米；厨房窗洞口宽约0.75米，高约1.4米；卫生间为暗卫。

**E户型大样：**


****

**B-1户型（两居室）：**约78平方米，2户，位于3#楼一单元、二单元。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.8米，高约1.7米；主卧室窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台门洞口宽约2.2米，阳台门洞口高约2.2米；次卧室窗洞口宽约1.2米，高约1.4米；厨房窗洞口宽约1.2米，高约1.4米；卫生间窗洞口宽约0.6米，高约1.4米。

**B-1户型大样：**

****

**D-1户型（两居室）：**约78平方米，1户，位于5#楼。窗户为塑钢材质，起居室窗洞口宽约1.4米，高约1.7米；主卧室内窗洞口宽约1.5米，高约1.7米，阳台洞口宽约2.2米，高约2.2米；次卧室窗洞口宽约0.9米，高约1.4米；高约1.4米；厨房窗洞口宽约0.9米，高约1.4米；卫生间窗洞口宽约0.6米，高约1.4米。

**D-1户型大样：**

**注：以上数据最终以规划及住建委等相关部门审批结果为准。**