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	序号
	名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	备注

	1
	评审室隔断8人位隔断
	1
	套
	定制
	定制
	现有隔断拆除，重新做高度0.75米，桌上隔断，不到地面；
材质：
1. 框架：铝合金型材，表面静电喷涂，防锈、防腐蚀、抗变形
2. 屏风面板：
3.E1级环保三聚氰胺饰面板（颗粒板基材）防火、耐磨、防刮
- 连接配件：高强度铝合金连接件，保障结构稳定性

	2
	评审室隔断2人位隔断
	1
	套
	定制
	定制
	从地面做隔断 ，高1.5米
材质：
1. 框架：铝合金型材，表面静电喷涂，防锈、防腐蚀、抗变形
2. 屏风面板：
3.E1级环保三聚氰胺饰面板（颗粒板基材）防火、耐磨、防刮
- 连接配件：高强度铝合金连接件，保障结构稳定性

	3
	环境摄像头
	10
	台
	海康威视
	DS-2CD1245-LA
	1.400W像素
2.POE供电、内置拾音器

	4
	半球支架
	10
	个
	
	
	

	5
	程控电话交换机
	1
	台
	申欧
	HJK120W
	1.最大16路内线电话
2.支持来电显示、自定义分机号、话机/PC调试

	6
	座机电话
	11
	部
	步步高
	HCD007(6082)TSD
	1.座机电话
2.支持免提、支持单键重拨、免电池

	7
	录音盒
	1
	台
	先锋
	VAA-D1800-16
	1.支持16路录音
2.网络管理
3，理论录音时长40000小时

	8
	评标客户端
	10
	个
	
	
	

	9
	联调测试
	1
	项
	
	
	1.包含标室内网络、强弱电改造，硬件设备与场地系统集成对接联调



