北京市丰台区镇级（村级）集中式生活饮用水

水源水质状况报告（2025年第二季度）

为提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，我区定期公布镇级（村级）集中式生活饮用水（饮用水水源）水质状况。

一、监测情况

**（一）监测点位**

2025年第二季度，全区共监测6个镇级集中式生活饮用水水源地（北宫镇梨园水源地、北宫镇鹰山水源地、王佐镇水厂水源地、航天三院云岗后甫营水源地、航天三院云岗梨园水源地和王佐镇佛门沟水源地）和1个村级集中式生活饮用水水源地（北宫镇大灰厂村水源地）。

**（二）监测项目**

地下水水源每季度按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行一次监测，其中一个季度进行全部93项指标的监测，其余三个季度进行常规指标中除总α、总β以外的37项指标的监测。

**（三）评价标准及方法**

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

二、评价结果

**（一）饮用水水源水质**

2025年第二季度，丰台区6个镇级集中式饮用水水源地和1个村级集中式生活饮用水水源地中，除佛门沟水源地因停止供水不具备监测条件之外，水质全部达标，达标率为100%。

评价结果详见表1。

表1 2025年第二季度北京市丰台区镇级（村级）集中式

生活饮用水水源水质状况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水源地名称****（监测点位）** | **水源类型** | **达标情况** | **超标指标****及超标倍数** |
| 1 | 航天三院云岗后甫营水源地 | 地下水 | 达标 | —— |
| 2 | 航天三院云岗梨园水源地 | 地下水 | 达标 | —— |
| 3 | 北宫镇梨园水源地 | 地下水 | 达标 | —— |
| 4 | 北宫镇鹰山水源地 | 地下水 | 达标 | —— |
| 5 | 王佐镇后甫营水源地 | 地下水 | 达标 | —— |
| 6 | 王佐镇佛门沟水源地 | 地下水 | / | —— |
| 7 | 北宫镇大灰厂村水源地 | 地下水 | 达标 | —— |

备注：王佐镇佛门沟水源地已停止供水，不具备监测条件。